***Circuito Nazionale RS Aero 2025 Open***

***Sailing Instructions/Istruzioni di Regata***

***Club Name***

***Località e data***

***Solo i dati in giallo possono essere modificati***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rules | Regole |
| 1.1 | See NoR | Come da bando di regata |
| 2. | Changes to Sailing Instructions | Modifiche alle istruzioni di regata. |
| 2.1 | Any change to the sailing instructions will be posted at least two hours before the first warning signal of the day it will take effect, except that any change to the schedule of races will be posted by 20:00 h on the day before it will take effect. | Ogni modifica alle SI sarà pubblicata entro due ore prima del primo segnale d’avvisodel giorno in cui avrà effetto, eccetto qualunque modifica al programma delle regate, che sarà pubblicata entro le ore 20.00del giorno precedente a quello in cui avrà effetto. |
| 3. | Communications | Comunicati |
| 3.1 | The official notice board is located on the webserver  <url>  No printed matter will be available | L’albo ufficiale dei comunicati sarà visibile sul sito  <url>  Nessun documento cartaceo sarà distribuito. |
| 3.2 | The race office is located at <location>, *telephone <phone number>, email <email address>.* | La segreteria della regata è situata <luogo>, *telefono <Numero>, email <email>* |
| 3.3 | [DP] While racing, except in an emergency, a boat shall not make voice or data transmissions and shall not receive voice or data communication that is not available to all boats. | [DP] Quando in regata, tranne in caso di emergenza, una barca non deve effettuare trasmissioni vocali o di dati e non deve ricevere comunicazioni vocali o dati che non siano disponibili per tutte le barche. |
| 4 | Code of Conduct | Codice di condotta |
| 4.1 | [DP] Competitors and support persons shall comply with reasonable requests from race officials. | [DP] I concorrenti e le persone di supporto devono attenersi a ogni ragionevole richiesta degli ufficiali di regata. |
| 5. | Signals made Ashore | Segnali a terra |
| 5.1 | Signals made ashore will be displayed at the signal mast located at <Insert location>. | I segnali fatti a terra verranno esposti all’albero dei segnali situato *<Inserire posizione>.* |
| 5.2 | When flag AP is displayed ashore, “1 minute” is replaced with “not less than <Insert number of minutes> minutes” in the race signal AP. | Quando il Pennello "Intelligenza" viene esposto a terra, "un minuto" è sostituito dalle parole "non meno di *<Inserire il numero di minuti>* nel Segnale di Regata del Pennello “Intelligenza”. |
| 6. | Schedule of races | Programma delle regate |
| 6.1 | See NoR 7 | Vedi Bando di Regata 7 |
| 6.2 | To alert boats that a race or sequence of race will begin soon, the orange starting line flag will be displayed with one sound at least five minutes before a warning signal is made (this change Race Signal) | Per avvisare le barche che una prova o sequenza di prove inizierà al più presto, la bandiera arancione della linea di partenza verrà esposta con un segnale acustico almeno 5 minuti prima che dell’esposizione del segnale di avviso(questo modifica i Segnali di Regata) |
| 7. | Class Flags | Bandiere di classe |
| 7.1 | Class flags are:  RS Aero 9: Numeral ‘9’ on a pink background  RS Aero 7: Numeral ‘7’ on a yellow background  RS Aero 6 Numeral ‘6’ on a violet background  RS Aero 5: Numeral ‘5’ on a blue background | Le bandiere di classe saranno:  RS Aero 9: numero ‘9’ su sfondo rosa  RS Aero 7: numero ‘7’ su sfondo giallo  RS Aero 6 numero ‘6’ su sfondo viola  RS Aero 5: numero ‘5’ su sfondo blu |
| 8. | Racing Area | Area di regata |
| 8.1 | * Addendum **1** in the NoR shows the location of the event harbour. * Addendum **2** in the NoR shows the location of racing areas. | * L’allegato 1 indica l’ubicazione del porto della regata * L‘allegato 2 indica l’ubicazione dell’area di regata. |
| 9. | The Courses | Percorsi |
| 9.1 | The diagram in Addendum **C** shows the course including the approximate angles between legs, the order in which marks are to be passed, and the side on which each mark is to be left. | I diagrammi nell’allegato **C** indicano i percorsi, compresi gli angoli approssimativi tra i lati, l’ordine nel quale le boe devono essere passate e il lato da cui devono essere lasciate |
| 10. | Marks | Boe |
| 10.1 | The rounding marks 1, 2, 3, .. will be <Describe course marks, shape and colour> | Le boe da girare 1, 2, 3, .. sono <Descrivere le boe del percorso, forma e colore> |
| 10.2 | New marks, as provided in SI 13.1, will be <Describe marks>. | Le nuove boe, previste nella IdR 13.1 sono <Descrivere le boe > |
| 10.3 | The starting and finishing marks will be <Describe marks>. | Le boe di partenza e di arrivo sono <Descrivere le boe> |
| 11. | Areas that are Obstructions | Aree che sono ostacoli |
| 11.1 | The following areas are designated as obstructions : <Describe obstruction areas> | Le seguenti aree son da considerare ostacoli: <Descrivere gli ostacoli> |
| 12. | The Start | Partenza |
| 12.1 | Races will be started using RRS 26 with the warning signal made 5 minutes before the starting signal. Race Committee shall use P, U, Black signal as preparatory signal | Le prove saranno fatte partire come da regola 26 con il segnale d’avviso dato 5 minuti prima del segnale di partenza. Per il segnale preparatorio il CdR potrà esporre la P, U, Nera |
| 12.2 | The starting line will be between a staff displaying an orange flag:   * on the on the RC Signal Vessel at the starboard end and the starting mark at port end or * a staff displaying an orange flag on the Race Committee Vessel at pin end | La linea di partenza sarà tra un’asta con una bandiera arancione:   * esposta sull’imbarcazione del CdR che espone i segnali all’estremità destra della linea e la boa di partenza posta all’estremità di sinistra della linea o * un’asta con bandiera arancione posta sull’imbarcazione contro starter |
| 12.3 | A boat that does not start within 2 minutes after her starting signal will be scored DNS without a hearing. This changes RRS A 5.1 and A 5.2. | Una barca che non parte entro 2 minuti dopo il proprio segnale di partenza sarà classificata “Non Partita DNS” senza udienza. Ciò modifica le RRS A5.1 e A5.2 |
| 12.4 | **[DP] [NP]** Boats whose warning signal has not been made shall avoid the starting area during the starting sequence for other races. | **[DP] [NP]** Le barche il cui segnale di avviso non è ancora stato dato devono tenersi lontane dall’area di partenza durante le sequenze di partenza delle altre prove. |
| 13. | Change of the Next Leg of the Course | Cambio del successivo lato del percorso |
| 13.1 | To change the next leg of the course, the race committee will lay a new mark (or move the finishing line) and remove the original mark as soon as practicable. When in a subsequent change a new mark is replaced, it will be replaced by an original mark.  If the windward mark is changed a new spreader mark <insert the mark nr> will not be laid. | Per cambiare il successivo lato del percorso, il comitato di regata poserà una nuova boa (o sposterà la linea d’arrivo) e toglierà la boa originale appena possibile. Per un ulteriore cambio la nuova boa sarà sostituita con la boa originale  Se viene cambiata la boa di bolina, la boa di disimpegno <inserire la boa nr> non verrà posata. |
| 13.2 | When one gate mark is missing, the remaining mark shall be rounded to port | Se manca una boa del cancello, la boa restante dovrà essere lasciata a sinistra |
| 14. | The Finish | Arrivo |
| 14.1 | The finishing line will be between a staff displaying a blue flag on the finishing mark and the course side of the finishing mark. | La linea d’arrivo sarà tra l’asta con bandiera blu posta sull’imbarcazione di arrivo e il lato del percorso della boa di arrivo. |
| 15. | Penalty System | Sistema di penalizzazione |
| 15.1 | Appendix P will apply as changed by SI 15.2. | L’appendice P si applica come modificata dalla IdR 15.2. |
| 15.2 | RRS P2.3 will not apply and RRS P2.2 is changed so that it will apply to any penalty after the first one. | La RRS P2.3 non si applica e la RRS P2.2 è modificata nel senso che sarà applicata a qualsiasi penalità successiva alla prima. |
| 16. | Time Limits and Target Times | Tempo limite e Tempo ottimale |
| 16.1 | The Race Time Limit (see RRS 35), the Race Target Time and the finishing Window are as follows: | Il Tempo Limite della Prova (vedi RRS 35), il Tempo Ottimale previsto per la prova e la Finestra di Arrivo sono le seguenti: |
|  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Class** | **Race Time Limit** | **Race Target time** | **Finishing Window** | | **Classe** | **Tempo Limite Prova** | **Tempo Ottimale** | **Finestra di Arrivo** | | RS Aero 5 | 60 | 35 | 8 | | RS Aero 6 | 60 | 35 | 8 | | RS Aero 7 | 60 | 35 | 8 | | RS Aero 9 | 60 | 35 | 8 | | |
|  |  |  |
| 16.2 | **[NP]** The Finishing Window is the time for boats to finish after the first boat sails the course and finishes.  Boats failing to finish within the Finishing Window, and not subsequently retiring, penalized or given redress, will be scored Time Limit Expired (TLE) without a hearing.  A boat scored TLE shall be scored points for the finishing place [two] more than the points scored by the last boat that finished within the Finishing Window  This changes RRS 35, A 5.1, A 5.2 and A10 | **[NP]** La Finestra di Arrivo è il tempo che le barche hanno per arrivare dopo che la prima barca ha compiuto il percorso ed è arrivata.  Le barche che non arrivano entro la Finestra di Arrivo, che in seguito non si ritirano, non vengono penalizzate o a cui non è stato concesso una riparazione sono classificate Time Limit Expired (TLE) senza udienza  Una barca classificata TLE riceverà [due] punti in più dei punti assegnati all'ultima barca arrivata nella Finestra di Arrivo. Ciò modifica le RRS 35, A5.1, A5.2 e A10. |
| 16.3 | **[NP]** Failure to meet the target time will not be grounds for redress.This changes RRS 61.1(a). | **[NP]** Il mancato rispetto del tempo ottimale non costituisce motivo di riparazione.Ciò modifica la RRS 61.1(a) |
| 17. | Hearing Requests | Domanda di udienza |
| 17.1 | For each class, the protest time limit is <Insert time in min> minutes after the last boat has finished the last race of the day or the race committee signals no more racing today, whichever is later.  The time will be posted on <url> | Per ogni classe, il limite di tempo per le proteste è di <Inserisci tempo in minuti> minuti dopo che l'ultima barca è arrivata nell'ultima prova della giornata o il comitato di regata ha segnalato che non saranno corse alte prova oggi, quale sia il termine più tardivo.  L'orario verrà pubblicato su <url> |
| 17.2 | Protest forms are available at the race office. | I moduli di protesta sono disponibili presso la segreteria regate. |
| 17.3 | Notices will be posted no later than 30 minutes after the protest time limit to inform competitors of hearings in which they are parties or named as witnesses. Hearings will be held in the protest room, located at <Insert location>, beginning at the time posted. | I comunicati per informare i concorrenti sulle udienze nelle quali sono parti o nominati come testimoni saranno pubblicati non oltre 30 minuti dallo scadere del tempo limite per le proteste, Le udienze saranno discusse nella sala per le proteste situata <inserire luogo> a partire dal tempo indicato. |
| 17.4 | A list of boats that have been penalized for breaking RRS 42 under Appendix P will be posted. | Sarà pubblicato l’elenco delle barche che sono state penalizzate per avere infranto la RS 42 |
| 18. | Scoring | Classifiche |
| 18.1 | See NoR 11 | Vedi NoR 11 |
| 19. | Safety regulations | Norme di sicurezza |
| 19.1 | When afloat, RRS 40.1 will apply at all times | La RRS 40.1 si applica sempre quando si è in acqua |
| 19.2 | **[DP] [NP]** A boat that retires from a race shall inform the race committee as soon as possible. | **[DP] [NP]** Una barca che si ritira dalla prova dovrà avvertire il comitato di regata al più presto possibile. |
| 20. | Replacement of equipment | Sostituzione delle attrezzature |
| 20.1 | [DP] Substitution of damaged or lost equipment will not be allowed without written authorization of the race or the technical committee.  Requests for substitution shall be delivered to the race committee at the first reasonable opportunity. | [DP] Non è consentita la sostituzione di attrezzature o equipaggiamenti danneggiati o perduti senza la preventiva approvazione del comitato tecnico o dal comitato di regata. Le richieste per la sostituzione devono essere presentate al comitato di regata alla prima ragionevole occasione. |
| 21. | Equipment and Measurement Checks | Verifica attrezzature e controllo di stazze |
| 21.1 | -- | -- |
| 22. | Official Vessels | Imbarcazioni ufficiali |
| 22.1 | Official vessels will be marked as follows:  <Describe identification marks>. | Le imbarcazioni ufficiali saranno identificate come segue: <Descrivere l’identificazione>. |
| 23. | Support Team | Persone di supporto |
| 23.1 | **[DP] [NP]** Team leaders, coaches and other support persons shall stay outside areas where boats are racing from the time of the preparatory signal for the first class to start until all boats have finished or retired or the race committee signals a postponement, general recall, or abandonment. | **[DP] [NP]** I team leader, gli allenatori e altro personale di supporto, dovranno stare al di fuori dell’area dove le barche stanno regatando dal momento del segnale preparatorio della prima classe che parte, fino a quando tutte le barche siano arrivate, si siano ritirate o il comitato di regata abbia segnalato un differimento, un richiamo generale o un annullamento |
| 23.2 | **[DP] [NP]** Support vessels shall be identified as follows: <Describe identification marks>. | **[DP] [[NP]** Le imbarcazioni di supporto dovranno essere identificate come segue: <Descrivere l’identificazione>. |
| 24 | Trash disposal | Smaltimento rifiuti |
| 24.1 | Trash may be placed aboard official or support person vessel | I rifiuti possono essere consegnati sulle imbarcazioni ufficiali o di supporto |
| 25 | Prizes | Premi |
| 25.1 | See NoR 14 | Vedi NoR 14 |
| 26 | Risk Statement | Dichiarazione di Rischio |
| 26.1 | See NoR 17 | Vedi NoR 17 |
| 27 | Insurance | Assicurazione |
| 27.1 | See NoR 19 | Vedi NoR 19 |
| **28** | **Changing Sail** | **Cambio della Vela** |
| 28.1 | The Competitor who has registered with the double sail shall communicate the size sail he/she intends to use within one hour before the warning signal for the first race of the day. On the following day of the race, in case of failure to communicate, the same sail as the day before will be used. | Il Concorrente che si è iscritto con la doppia vela deve comunicare entro un ora prima del segnale di avviso della prima prova di giornata la vela che intende usare, i successivi giorni di regata in caso di mancata comunicazione verrà usta la stessa vela del giorno prima. |

***Addendum C :***

***Course to be sailed / Percorso:***



